**Обзор неоднозначности: пример**

**Экспертная система должна вести ежемесячную историю давление и температуры, которые считываются каждые 60 секунд.**

**Значения и время измерения должны хранится в БД. Если давление возросло более чем на 10 баллов и изменение температуры составляет менее 3 баллов, то**

**Система IPC должна отображать сообщение оператора «Предупреждение: критическое повышение давления» и производить сигнал тревоги. Предупреждающее сообщение должно отображаться до того как оператор нажимает кнопку «закрыть».**

**Проблемы в требованиях**

* **Большинство параметров конфигурации системы IPS должны быть легко обновляемыми в будущих версиях**
* **Это неоднозначно: как мы можем определить, что это "без труда".**
* **Он неполный: что означает «обновляемый»? Как (каким образом) это должно быть сделано?**
* **Какие именно настройки делают «большинство настроек конфигурации» включают? В каком номере версии этот функционал будет нужен?**
* **Это не поддается проверке.**
* **Большинство настроек конфигурации системы IPS должны быть легко обновляемыми в будущих версиях**